Załącznik nr 1

**Specyfikacja techniczna zabudowy pomieszczenia regałami przesuwnymi**

**Dane techniczne regałów**

-    regał 5-półkowy (+1 półka kryjąca) o wys. Hc~2019 mm

-     rozstaw półki (światło) wynosi:  ok. 350  mm

-          głębokość półki: 300 mm

-          długość półki:   1000 mm,  750 mm

-          torowisko nawierzchniowe bez płyty wypełniającej, kotwiczone z posadzką za pomocą
 kołków rozporowych, ocynkowane  ,z systemem anty przechyłowym

-          nośność półki 40 kg,

-          regulacja półki „skokowo” co 25 mm (+/-3 otwory )

-          zaczepy wspólne ( brak regulacji niezależnej półek),

-          stężenia krzyżowe (śruby rzymskie)

-          jeden regał przesuwny dwustronny  skrajny jako regał zmykający od czoła otwarty

posiada ściankę dzielącą pełną ,oraz zamek blokujący  w korbie i zamek blokujący regał

- regał przesuwny  3 x 1000 i 1 x 750  x   612 mm    - 6 sztuk

- regał przesuwny dwustronny przedzielony   3 x 1000 i 2 x 750  x   612 mm     -1 sztuka

**Kolor malowania RAL 7035.**

**Wymiary pomieszczenia archiwalnego**

**szer. pom. 5100 cm ; dł. pom. 5270 cm**