Początek formularza

|  |
| --- |
| Ogłoszenie nr 84000 - 2017 z dnia 2017-05-17 r. Piława Górna: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**Numer:** 77493 - 2017**Data:** 28/04/2017SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYGmina Piława Górna, Krajowy numer identyfikacyjny 52715000000, ul. ul. Piastowska  69, 58240   Piława Górna, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 324 934, e-mail przetargi@pilawagorna.pl, faks 748 371 386. Adres strony internetowej (url): http://www.pilawagorna.plAdres profilu nabywcy: Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU **II.1) Tekst, który należy zmienić:****Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:****Numer sekcji:** II**Punkt:** 8**W ogłoszeniu jest:** data zakończenia: 15/09/2017**W ogłoszeniu powinno być:** data zakończenia: 30/09/2017**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:****Numer sekcji:** IV**Punkt:** 6.2**W ogłoszeniu jest:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 19/05/2017, godzina: 10:00**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 26/05/2017, godzina: 10:00**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:****Numer sekcji:** IV**Punkt:** 6.6**W ogłoszeniu jest:** Część nr: 1 Nazwa: Remont elewacji budynku Sienkiewicza 17 wraz z robotami towarzyszącymi 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, robót budowlanych w budynku przy ul. Sienkiewicza 17 w Piławie Górnej. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Elewacja. Wykonanie nowej elewacji na budynku nr 17 przy ul. Sienkiewicza. W zakres robót wchodzą w szczególności: 1) odbicie starych tynków na całej powierzchni elewacji, 2) ukrycie pod tynkiem wszystkich przewodów znajdujących się na elewacji włącznie z wykonaniem bruzd pod przewody, 3) ułożenie tynków renowacyjnych: a) ściana wschodnia na wysokość 2,20m – licząc od górnej krawędzi cokołu, b) ściana zachodnia na wysokość 2,50m – licząc od górnej krawędzi cokołu, c) ściana północna na wysokość 2,50m – licząc od górnej krawędzi cokołu, d) ściana południowa na wysokość 2,50m – licząc od górnej krawędzi cokołu, 4) ułożenie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II na pozostałej powierzchni elewacji, 5) gruntowanie i malowanie elewacji farbą silikatowa – min. dwukrotne, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, 6) wykonanie tynków ciągnionych na gzymsach, 7) uzupełnienie pokrycia gzymsu z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę, 8) wykonanie cokołu z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad z zatopioną siatką zbrojeniową, na cokole tynk mozaikowy, cokół zlicowany z elewacją – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, 9) dostawa i wymiana drzwi wejściowych aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych w okleinie drewnopodobnej – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, drzwi wyposażone w samozamykacz i stopkę, 10) dostawa i wymiana okien zespolonych na okna uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV w ilości 6 szt. – kolor biały, 11) dostawa i montaż okienek piwnicznych, okna rozwierane jednodzielne z PCV w ilości 2 szt. – kolor biały, 12) dostawa i montaż granitowych parapetów zewnętrznych o grubości min. 2 cm wyposażonych w kapinosy dla wszystkich okien w budynku – struktura i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, 13) dostawa i montaż granitowych parapetów zewnętrznych o grubości min. 2 cm wyposażonych w kapinosy dla wszystkich „blend” w budynku – struktura i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, 14) ponadto wykonanie wszelkich niezbędnych robót i czynności koniecznych do wykonania elewacji zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zgodnie z celem jakiemu ma służyć przedmiot zamówienia. 2. Schody zewnętrzne. Wykonanie robót związanych z remontem schodów zewnętrznych w budynku nr 17 przy ul. Sienkiewicza. W zakres robót wchodzą w szczególności: 1) naprawa podłoża betonowego stopni i spocznika schodów, 2) wykonanie okładzin granitowych schodów o grubości min. 5 cm – stopnice, podstopnice, spocznik – struktura i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, stopnice i okładziny spocznika z noskami wychodzącymi poza podstopnice i ścianę boczną schodów, 3) wykonanie okładzin granitowych cokolików schodów – grubość min. 2 cm, wysokość min. 15cm 4) naprawa i malowanie balustrady wykonanej z profili stalowych, 5) wyprawa tynkarska na ścianie bocznej schodów z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad z zatopioną siatką zbrojeniową, tynk mozaikowy taki sam jak na cokole budynku – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, 6) ponadto wykonanie wszelkich niezbędnych robót i czynności związanych z remontem schodów zewnętrznych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zgodnie z celem jakiemu ma służyć przedmiot zamówienia. 3. Izolacja pionowa. Roboty związane z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych w budynku nr 17 przy ul. Sienkiewicza. W zakres robót wchodzą w szczególności: 1) wykonanie wykopów liniowych, 2) wykonanie zamkniętych połączeń rur spustowych z kanalizacją deszczową, w tym likwidacja studni chłonnych, włączenie do kanalizacji deszczowej rury spustowej zakończonej wylewką wraz z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej z rur PCV – do 6,0mb, montaż rewizji na rurach spustowych, 3) uzupełnienie tynków zewnętrznych, przygotowanie podłoża, 4) wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych wokół budynku z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni, 5) wykonanie wokół budynku warstwy filtracyjnej – min. 30 cm grysu 8-16 ułożonego na dnie wykopu po wykonaniu izolacji pionowej, 6) zasypanie wykopów liniowych, 7) wykonanie wokół budynku nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubość po zagęszczeniu min. 7 cm, szerokość min. 50 cm, 8) wykonanie wokół budynku nawierzchni obrzeża betonowego z elementów o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, 9) ponadto wykonanie wszelkich niezbędnych robót i czynności związanych z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zgodnie z celem jakiemu ma służyć przedmiot zamówienia. 4. Uprzątnięcie terenu budowy i wywiezienie odpadów po zakończeniu wykonywania robót. 5. Dostawa przenośnego podjazdu dla niepełnosprawnych, który umożliwi pokonanie schodów zewnętrznych osobie poruszającej się na wózku. Podjazd nie będzie na stałe zamontowany na schodach. 6. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 1) Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia, wykonujące czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych obejmujących roboty murarskie, roboty tynkarskie, roboty malarskie w liczbie min. 2 osób, były zatrudnione przez Wykonawcę (lub podwykonawcę, jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). 2) Wykonawca musi zatrudniać osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności. 3) Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca doręczy Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że wymagane przez Zamawiającego czynności, o których mowa w ust. 1, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z oznaczeniem liczby tych osób odpowiadających poszczególnym rodzajom czynności, określeniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. Oświadczenie powinno określać podmiot, w imieniu którego oświadczenie jest składane (odpowiednio Wykonawca lub Podwykonawca) oraz być opatrzone datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu. 4) Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a jeżeli strony nie ustalą innego terminu – w terminie 3 dni roboczych, przedstawić do wglądu Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem (odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) kopie aktualnych umów o pracę potwierdzających, że czynności o których mowa w pkt. 1 są wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, zgodnie z deklaracją Wykonawcy. 5) Kopie umów, o których mowa w pkt. 4 powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności pozbawione imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu i wynagrodzenie za pracę albo stawka godzinowa powinny być możliwe do zidentyfikowania. 6) Nieprzedłożenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niż wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 3 przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę (Podwykonawcę) z pracownikami wykonującymi w ramach zamówienia czynności, o których mowa w pkt. 1 w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 4 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących czynności pkt. 1 na podstawie umowy o pracę. 7) W ramach czynności kontrolnych przestrzegania wymogu, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający oprócz weryfikacji dokumentów, o których mowa w pkt. 3 i pkt. 4 jest uprawniony także do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu lub do przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 8) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 13 Umowy**W ogłoszeniu powinno być:** Część nr: 1 Nazwa: Remont elewacji budynku Sienkiewicza 17 wraz z robotami towarzyszącymi 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, robót budowlanych w budynku przy ul. Sienkiewicza 17 w Piławie Górnej. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Elewacja. Wykonanie nowej elewacji na budynku nr 17 przy ul. Sienkiewicza. W zakres robót wchodzą w szczególności: 1) odbicie starych tynków na całej powierzchni elewacji, 2) ukrycie pod tynkiem wszystkich przewodów znajdujących się na elewacji włącznie z wykonaniem bruzd pod przewody, 3) ułożenie tynków renowacyjnych: a) ściana wschodnia na wysokość 2,20m – licząc od górnej krawędzi cokołu, b) ściana zachodnia na wysokość 2,50m – licząc od górnej krawędzi cokołu, c) ściana północna na wysokość 2,50m – licząc od górnej krawędzi cokołu, d) ściana południowa na wysokość 2,50m – licząc od górnej krawędzi cokołu, 4) ułożenie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III na pozostałej powierzchni elewacji, 5) gruntowanie i malowanie elewacji farbą silikatowa – min. dwukrotne, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, 6) wykonanie tynków ciągnionych na gzymsach, 7) uzupełnienie pokrycia gzymsu z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę, 8) wykonanie cokołu z tynku renowacyjnego z zatopioną siatką zbrojeniową, malowanie cokołu farbą silikatową, cokół zlicowany z elewacją – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, 9) dostawa i wymiana drzwi wejściowych aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych w okleinie drewnopodobnej – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, drzwi wyposażone w samozamykacz i stopkę, 10) dostawa i wymiana okien zespolonych na okna uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV w ilości 6 szt. – kolor biały, 11) dostawa i montaż okienek piwnicznych, okna rozwierane jednodzielne z PCV w ilości 2 szt. – kolor biały, 12) dostawa i montaż okienek strychowych, okna rozwierane jednodzielne z PCV w ilości 3 szt. – kolor biały, 13) dostawa i montaż granitowych parapetów zewnętrznych o grubości min. 2 cm wyposażonych w kapinosy dla wszystkich okien w budynku – struktura i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, 14) dostawa i montaż granitowych parapetów zewnętrznych o grubości min. 2 cm wyposażonych w kapinosy dla wszystkich „blend” w budynku – struktura i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, 15) ponadto wykonanie wszelkich niezbędnych robót i czynności koniecznych do wykonania elewacji zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zgodnie z celem jakiemu ma służyć przedmiot zamówienia. 2. Schody zewnętrzne. Wykonanie robót związanych z remontem schodów zewnętrznych w budynku nr 17 przy ul. Sienkiewicza. W zakres robót wchodzą w szczególności: 1) naprawa podłoża betonowego stopni i spocznika schodów, 2) wykonanie okładzin granitowych schodów o grubości min. 5 cm – stopnice, podstopnice, spocznik – struktura i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, stopnice i okładziny spocznika z noskami wychodzącymi poza podstopnice i ścianę boczną schodów, 3) wykonanie okładzin granitowych cokolików schodów – grubość min. 2 cm, wysokość min. 15cm 4) naprawa i malowanie balustrady wykonanej z profili stalowych, 5) wyprawa tynkarska na ścianie bocznej schodów z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad z zatopioną siatką zbrojeniową, tynk mozaikowy taki sam jak na cokole budynku – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, 6) ponadto wykonanie wszelkich niezbędnych robót i czynności związanych z remontem schodów zewnętrznych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zgodnie z celem jakiemu ma służyć przedmiot zamówienia. 3. Izolacja pionowa. Roboty związane z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych w budynku nr 17 przy ul. Sienkiewicza. W zakres robót wchodzą w szczególności: 1) wykonanie wykopów liniowych, 2) wykonanie zamkniętych połączeń rur spustowych z kanalizacją deszczową, w tym likwidacja studni chłonnych, włączenie do kanalizacji deszczowej rury spustowej zakończonej wylewką wraz z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej z rur PCV – do 6,0mb, montaż rewizji na rurach spustowych, 3) uzupełnienie tynków zewnętrznych, przygotowanie podłoża, 4) wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych wokół budynku z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni, 5) wykonanie wokół budynku warstwy filtracyjnej – min. 30 cm grysu 8-16 ułożonego na dnie wykopu po wykonaniu izolacji pionowej, 6) zasypanie wykopów liniowych, 7) wykonanie wokół budynku nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubość po zagęszczeniu min. 7 cm, szerokość min. 50 cm, 8) wykonanie wokół budynku nawierzchni obrzeża betonowego z elementów o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, 9) ponadto wykonanie wszelkich niezbędnych robót i czynności związanych z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zgodnie z celem jakiemu ma służyć przedmiot zamówienia. 4. Uprzątnięcie terenu budowy i wywiezienie odpadów po zakończeniu wykonywania robót. 5. Dostawa przenośnego podjazdu dla niepełnosprawnych, który umożliwi pokonanie schodów zewnętrznych osobie poruszającej się na wózku. Podjazd nie będzie na stałe zamontowany na schodach. 6. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 1) Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia, wykonujące czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych obejmujących roboty murarskie, roboty tynkarskie, roboty malarskie w liczbie min. 2 osób, były zatrudnione przez Wykonawcę (lub podwykonawcę, jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). 2) Wykonawca musi zatrudniać osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności. 3) Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca doręczy Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że wymagane przez Zamawiającego czynności, o których mowa w ust. 1, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z oznaczeniem liczby tych osób odpowiadających poszczególnym rodzajom czynności, określeniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. Oświadczenie powinno określać podmiot, w imieniu którego oświadczenie jest składane (odpowiednio Wykonawca lub Podwykonawca) oraz być opatrzone datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu. 4) Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a jeżeli strony nie ustalą innego terminu – w terminie 3 dni roboczych, przedstawić do wglądu Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem (odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) kopie aktualnych umów o pracę potwierdzających, że czynności o których mowa w pkt. 1 są wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, zgodnie z deklaracją Wykonawcy. 5) Kopie umów, o których mowa w pkt. 4 powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności pozbawione imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu i wynagrodzenie za pracę albo stawka godzinowa powinny być możliwe do zidentyfikowania. 6) Nieprzedłożenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niż wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 3 przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę (Podwykonawcę) z pracownikami wykonującymi w ramach zamówienia czynności, o których mowa w pkt. 1 w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 4 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących czynności pkt. 1 na podstawie umowy o pracę. 7) W ramach czynności kontrolnych przestrzegania wymogu, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający oprócz weryfikacji dokumentów, o których mowa w pkt. 3 i pkt. 4 jest uprawniony także do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu lub do przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 8) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 13 Umowy **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:****Numer sekcji:** IV**Punkt:** 6.6**W ogłoszeniu jest:** Część nr: 2 Nazwa: Remont elewacji budynku Sienkiewicza 20 wraz z robotami towarzyszącymi 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, robót budowlanych w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Piławie Górnej. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Elewacja. Wykonanie nowej elewacji na budynku nr 20 przy ul. Sienkiewicza. W zakres robót wchodzą w szczególności: 1) odbicie starych tynków na całej powierzchni elewacji, 2) ukrycie pod tynkiem wszystkich przewodów znajdujących się na elewacji włącznie z wykonaniem bruzd pod przewody, 3) ułożenie tynków renowacyjnych nad cokołem do wysokości pierwszej kondygnacji (parter) , 4) ułożenie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II na pozostałej powierzchni elewacji 5) malowanie elewacji farbą silikatowa – min. dwukrotne, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, 6) wykonanie tynków ciągnionych na gzymsach, 7) wykonanie cokołu z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad z zatopioną siatką zbrojeniową, na cokole tynk mozaikowy – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, wykonanie obróbki blacharskiej cokołu z blachy tytan-cynk, 8) dostawa i wymiana drzwi wejściowych aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych w okleinie drewnopodobnej – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, drzwi wyposażone w samozamykacz i stopkę, 9) dostawa i wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV w ilości 7 szt. – kolor biały, 10) dostawa i montaż granitowych parapetów zewnętrznych o grubości min. 2 cm wyposażonych w kapinosy dla wszystkich okien w budynku – struktura i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, 11) dostawa i montaż granitowych parapetów zewnętrznych o grubości min. 2 cm wyposażonych w kapinosy dla wszystkich „blend” w budynku – struktura i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, 12) demontaż wiatrołapu o konstrukcji z profili stalowych, zakup i montaż nad drzwiami od str. ul. Sienkiewicza daszku z poliwęglanu ze stelażem o konstrukcji metalowej oraz dwóch ścianek bocznych do zadaszeń z poliwęglanu ze stelażem o konstrukcji metalowej o wys. min. 180cm, 13) oczyszczenie i malowanie farbą olejną skrzynki i rury przyłącza gazu – kolor żółty, 14) naprawa schodów betonowych zewnętrznych przy obu wejściach do budynku, 15) ponadto wykonanie wszelkich niezbędnych robót i czynności koniecznych do wykonania elewacji zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zgodnie z celem jakiemu ma służyć przedmiot zamówienia. 2. Izolacja pionowa. Wykonanie robót związanych z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych w budynku nr 20 przy ul. Sienkiewicza. W zakres robót wchodzą w szczególności: 1) wykonanie wykopów liniowych, 2) włączenie do kanalizacji deszczowej rury spustowej zakończonej wylewką wraz z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej z rur PCV pomiędzy rurą spustową a studnią – do 2,0mb, montaż rewizji na rurach spustowych, 3) uzupełnienie tynków zewnętrznych, przygotowanie podłoża, 4) wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych wokół budynku z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni, 5) wykonanie wokół budynku warstwy filtracyjnej – min. 30 cm grysu 8-16 ułożonego na dnie wykopu po wykonaniu izolacji pionowej, 6) zasypanie wykopów liniowych, 7) wykonanie przy budynku nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubość po zagęszczeniu min. 7 cm, szerokość min. 50 cm – z wyjątkiem ściany od str. ul. Sienkiewicza, 8) wykonanie wokół budynku nawierzchni obrzeża betonowego z elementów o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, 9) rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, 10) ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, 11) ponadto wykonanie wszelkich niezbędnych robót i czynności związanych z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zgodnie z celem jakiemu ma służyć przedmiot zamówienia. 3. Uprzątnięcie terenu budowy i wywiezienie odpadów po zakończeniu wykonywania robót. 4. Dostawa przenośnego podjazdu dla niepełnosprawnych, który umożliwi pokonanie schodów zewnętrznych osobie poruszającej się na wózku. Podjazd nie będzie na stałe zamontowany na schodach. Uwaga. W związku z tym, że w trakcie prowadzenia robót budowlanych dojdzie do zajęcia pasa drogowego drogi gminnej nr 118021D – ul. Sienkiewicza, Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót w pasie drogowym musi uzyskać do właściciela drogi – Gminy Piława Górna, zezwolenia na zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót. 5. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 1) Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia, wykonujące czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych obejmujących roboty murarskie, roboty tynkarskie, roboty malarskie w liczbie min. 2 osób, były zatrudnione przez Wykonawcę (lub podwykonawcę, jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). 2) Wykonawca musi zatrudniać osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności. 3) Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca doręczy Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że wymagane przez Zamawiającego czynności, o których mowa w ust. 1, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z oznaczeniem liczby tych osób odpowiadających poszczególnym rodzajom czynności, określeniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. Oświadczenie powinno określać podmiot, w imieniu którego oświadczenie jest składane (odpowiednio Wykonawca lub Podwykonawca) oraz być opatrzone datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu. 4) Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a jeżeli strony nie ustalą innego terminu – w terminie 3 dni roboczych, przedstawić do wglądu Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem (odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) kopie aktualnych umów o pracę potwierdzających, że czynności o których mowa w pkt. 1 są wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, zgodnie z deklaracją Wykonawcy. 5) Kopie umów, o których mowa w pkt. 4 powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności pozbawione imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu i wynagrodzenie za pracę albo stawka godzinowa powinny być możliwe do zidentyfikowania. 6) Nieprzedłożenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niż wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 3 przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę (Podwykonawcę) z pracownikami wykonującymi w ramach zamówienia czynności, o których mowa w pkt. 1 w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 4 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących czynności pkt. 1 na podstawie umowy o pracę. 7) W ramach czynności kontrolnych przestrzegania wymogu, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający oprócz weryfikacji dokumentów, o których mowa w pkt. 3 i pkt. 4 jest uprawniony także do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu lub do przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 8) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 13 Umowy**W ogłoszeniu powinno być:** Część nr: 2 Nazwa: Remont elewacji budynku Sienkiewicza 20 wraz z robotami towarzyszącymi 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, robót budowlanych w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Piławie Górnej. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Elewacja. Wykonanie nowej elewacji na budynku nr 20 przy ul. Sienkiewicza. W zakres robót wchodzą w szczególności: 1) odbicie starych tynków na całej powierzchni elewacji, 2) ukrycie pod tynkiem wszystkich przewodów znajdujących się na elewacji włącznie z wykonaniem bruzd pod przewody, 3) ułożenie tynków renowacyjnych nad cokołem do wysokości pierwszej kondygnacji (parter) , 4) ułożenie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II na pozostałej powierzchni elewacji 5) malowanie elewacji farbą silikatowa – min. dwukrotne, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, 6) wykonanie tynków ciągnionych na gzymsach, 7) wykonanie cokołu z tynku renowacyjnego z zatopioną siatką zbrojeniową, malowanie cokołu farbą silikatową – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, wykonanie obróbki blacharskiej cokołu z blachy tytan-cynk, 8) dostawa i wymiana drzwi wejściowych aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych w okleinie drewnopodobnej – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, drzwi wyposażone w samozamykacz i stopkę, 9) dostawa i wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV w ilości 7 szt. – kolor biały, 10) dostawa i montaż granitowych parapetów zewnętrznych o grubości min. 2 cm wyposażonych w kapinosy dla wszystkich okien w budynku – struktura i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, 11) dostawa i montaż granitowych parapetów zewnętrznych o grubości min. 2 cm wyposażonych w kapinosy dla wszystkich „blend” w budynku – struktura i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, 12) demontaż wiatrołapu o konstrukcji z profili stalowych, zakup i montaż nad drzwiami od str. ul. Sienkiewicza daszku z poliwęglanu ze stelażem o konstrukcji metalowej oraz dwóch ścianek bocznych do zadaszeń z poliwęglanu ze stelażem o konstrukcji metalowej o wys. min. 180cm, 13) oczyszczenie i malowanie farbą olejną skrzynki i rury przyłącza gazu – kolor żółty, 14) naprawa schodów betonowych zewnętrznych przy obu wejściach do budynku, 15) ponadto wykonanie wszelkich niezbędnych robót i czynności koniecznych do wykonania elewacji zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zgodnie z celem jakiemu ma służyć przedmiot zamówienia. 2. Izolacja pionowa. Wykonanie robót związanych z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych w budynku nr 20 przy ul. Sienkiewicza. W zakres robót wchodzą w szczególności: 1) wykonanie wykopów liniowych, 2) włączenie do kanalizacji deszczowej rury spustowej zakończonej wylewką wraz z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej z rur PCV pomiędzy rurą spustową a studnią – do 2,0mb, montaż rewizji na rurach spustowych, 3) uzupełnienie tynków zewnętrznych, przygotowanie podłoża, 4) wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych wokół budynku z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni, 5) wykonanie wokół budynku warstwy filtracyjnej – min. 30 cm grysu 8-16 ułożonego na dnie wykopu po wykonaniu izolacji pionowej, 6) zasypanie wykopów liniowych, 7) … 8) … 9) rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, 10) ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, 11) ponadto wykonanie wszelkich niezbędnych robót i czynności związanych z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zgodnie z celem jakiemu ma służyć przedmiot zamówienia. 3. Uprzątnięcie terenu budowy i wywiezienie odpadów po zakończeniu wykonywania robót. 4. Dostawa przenośnego podjazdu dla niepełnosprawnych, który umożliwi pokonanie schodów zewnętrznych osobie poruszającej się na wózku. Podjazd nie będzie na stałe zamontowany na schodach. Uwaga. W związku z tym, że w trakcie prowadzenia robót budowlanych dojdzie do zajęcia pasa drogowego drogi gminnej nr 118021D – ul. Sienkiewicza, Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót w pasie drogowym musi uzyskać do właściciela drogi – Gminy Piława Górna, zezwolenia na zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót. 5. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 1) Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia, wykonujące czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych obejmujących roboty murarskie, roboty tynkarskie, roboty malarskie w liczbie min. 2 osób, były zatrudnione przez Wykonawcę (lub podwykonawcę, jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). 2) Wykonawca musi zatrudniać osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności. 3) Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca doręczy Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że wymagane przez Zamawiającego czynności, o których mowa w ust. 1, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z oznaczeniem liczby tych osób odpowiadających poszczególnym rodzajom czynności, określeniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. Oświadczenie powinno określać podmiot, w imieniu którego oświadczenie jest składane (odpowiednio Wykonawca lub Podwykonawca) oraz być opatrzone datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu. 4) Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a jeżeli strony nie ustalą innego terminu – w terminie 3 dni roboczych, przedstawić do wglądu Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem (odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) kopie aktualnych umów o pracę potwierdzających, że czynności o których mowa w pkt. 1 są wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, zgodnie z deklaracją Wykonawcy. 5) Kopie umów, o których mowa w pkt. 4 powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności pozbawione imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu i wynagrodzenie za pracę albo stawka godzinowa powinny być możliwe do zidentyfikowania. 6) Nieprzedłożenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niż wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 3 przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę (Podwykonawcę) z pracownikami wykonującymi w ramach zamówienia czynności, o których mowa w pkt. 1 w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 4 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących czynności pkt. 1 na podstawie umowy o pracę. 7) W ramach czynności kontrolnych przestrzegania wymogu, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający oprócz weryfikacji dokumentów, o których mowa w pkt. 3 i pkt. 4 jest uprawniony także do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu lub do przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 8) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 13 Umowy.  |

Dół formularza